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1 · GELTUNGSBEREICH
	Erzeugnis / Anlage / Baugruppe
	Hydraulikstation HS-2

	Variante · Baureihe · ab Änderungsstand
	Baureihe ab 2019

	Arbeitsbereich · Arbeitsplatz
	Werkstatt Nord, Instandhaltung

	Zielgruppe · vorausgesetzte Qualifikation
	Unterwiesene Instandhaltungsfachkraft

	Nicht anzuwenden auf
	Baureihe bis 2018 — anderes Filtergehäuse


2 · SICHERHEITSHINWEISE VOR BEGINN
· Hydraulikstation HS-2 am Hauptschalter ausschalten und mit persönlichem Schloss gegen Wiedereinschalten sichern.
· Die Anlage bleibt bis zur Endkontrolle stillgesetzt.
Erforderliche Schutzausrüstung
	POS.
	BENENNUNG
	TYP / KONKRETISIERUNG

	S1
	Schutzhandschuhe
	Nitril, ölbeständig (EN ISO 374)

	S2
	Schutzbrille
	Gestellbrille mit Seitenschutz (EN 166)




3 · TEILE & WERKZEUGE
Teile
	POS.
	BENENNUNG
	ARTIKELNUMMER
	WERKSTOFF
	ABMESSUNG
	MENGE

	A
	Filterelement
	3141-08
	Glasfaservlies
	Ø 90 × 210 mm
	1

	B
	Dichtring
	3141-11
	NBR 70
	12 × 2 mm
	1


Werkzeuge
	POS.
	BENENNUNG
	ARTIKELNUMMER
	WERKSTOFF
	ABMESSUNG
	MENGE

	1
	Ringschlüssel
	—
	—
	SW 24
	1

	2
	Filterschlüssel
	—
	—
	Ø 80–110 mm
	1

	3
	Auffangwanne
	—
	—
	10 l
	1

	4
	Drehmomentschlüssel
	—
	—
	10–60 Nm
	1


Die Positionskennung ist der Schlüssel ins Bild: Buchstaben für Teile, Zahlen für Werkzeuge, S-Nummern für Schutzausrüstung. Im Schrittbild steht dieselbe Kennung an der Stelle, um die es geht — dann braucht der Text sie nicht zu beschreiben.


4 · ARBEITSSCHRITTE
Abschnitt A — Anlage vorbereiten
	Schritt 1   Anlage drucklos schalten und gegen Wiedereinschalten sichern

	
Foto
Hauptschalter mit Schloss · Manometer am Filtergehäuse auf 0 bar
	· Hauptschalter ausschalten und mit persönlichem Schloss sichern
· Druckspeicher entladen, bis das Manometer 0 bar zeigt
Teile: —   ·   Werkzeuge: —   ·   Schutz: S1



	Schritt 2   Auffangwanne unterstellen

	
Foto
Auffangwanne (3) mittig unter dem Filtergehäuse
	· Auffangwanne (3) mittig unter das Filtergehäuse stellen
Teile: —   ·   Werkzeuge: 3   ·   Schutz: S1



Abschnitt B — Filter tauschen
	Schritt 3   Filtergehäuse öffnen

	
Foto
Ringschlüssel (1) am Deckel · Pfeil: Öffnungsrichtung
	· Deckel mit dem Ringschlüssel (1) eine halbe Umdrehung lösen
· Warten, bis kein Öl mehr austritt, dann Deckel von Hand abschrauben
⚠ WARNUNG
Restdruck im Gehäuse. Beim Lösen kann Öl herausspritzen und die Augen verletzen — Deckel langsam lösen, Gesicht außerhalb der Öffnungsrichtung halten.
Teile: —   ·   Werkzeuge: 1, 3   ·   Schutz: S1, S2



	Schritt 4   Element entnehmen, Dichtring erneuern

	
Foto
Filterschlüssel (2) am alten Element · Nut des Dichtrings markiert
	· Altes Filterelement mit dem Filterschlüssel (2) herausziehen und in die Auffangwanne legen
· Alten Dichtring entfernen, neuen Dichtring (B) mit Hydrauliköl benetzt in die Nut legen
Teile: B   ·   Werkzeuge: 2   ·   Schutz: S1



	Schritt 5   Neues Element einsetzen, Gehäuse mit 45 Nm schließen

	
Foto
Neues Element (A) im Gehäuse · Drehmomentschlüssel (4) am Deckel
	· Neues Filterelement (A) bis zum Anschlag einsetzen
· Deckel aufschrauben und mit dem Drehmomentschlüssel (4) auf 45 Nm anziehen
HINWEIS
Anzugsmoment 45 Nm. Darunter bleibt das Gehäuse undicht, darüber quetscht der Dichtring aus der Nut.
Teile: A   ·   Werkzeuge: 4   ·   Schutz: S1



Abschnitt C — Wieder in Betrieb nehmen
	Schritt 6   Anlage zuschalten und auf Dichtheit prüfen

	
Foto
Filtergehäuse von unten · Auffangwanne trocken
	· Schloss entfernen, Anlage am Hauptschalter einschalten
· Filtergehäuse nach fünf Minuten Lauf auf Tropfen prüfen
Teile: —   ·   Werkzeuge: —   ·   Schutz: S2





5 · ENDKONTROLLE
	PRÜFPUNKT
	SOLLWERT / KRITERIUM
	PRÜFMITTEL
	I. O.

	Filtergehäuse dicht
	tropfenfrei nach 5 Min. Lauf
	Sichtprüfung
	✓

	Anzugsmoment Deckel
	45 Nm
	Drehmomentschlüssel (4)
	✓

	Ölstand
	im Sollbereich
	Schauglas
	✓


6 · PRÜFUNG UND FREIGABE
	ROLLE
	NAME
	DATUM
	UNTERSCHRIFT

	Erstellt
	Keller, Anna
	05.08.2026
	gez. Keller

	Geprüft
	Brandt, Lukas (Nachvollzug)
	08.08.2026
	gez. Brandt

	Freigegeben
	Hoffmann, Eva (Bereichsleitung)
	11.08.2026
	gez. Hoffmann


7 · ÄNDERUNGSVERZEICHNIS (OPTIONAL)
	VERSION
	DATUM
	WAS GEÄNDERT WURDE
	AUTOR

	01
	14.03.2024
	Erstfassung
	Keller

	02
	20.01.2025
	Baureihe ab 2019 aufgenommen, Baureihe bis 2018 abgegrenzt
	Keller

	03
	08.08.2026
	Anzugsmoment 40 → 45 Nm; Warnung Restdruck an Schritt 3 ergänzt
	Keller
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