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Klemmplatte vormontieren
Zylinderstift einpressen, Klemme aufschieben und sichern — Baugruppe BG-310
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1 · GELTUNGSBEREICH
	Erzeugnis / Anlage / Baugruppe
	Klemmplatte BG-310, Vormontage

	Variante · Baureihe · ab Änderungsstand
	Alle Varianten ab Änderungsstand C

	Arbeitsbereich · Arbeitsplatz
	Montage Halle 2, Platz 3

	Zielgruppe · vorausgesetzte Qualifikation
	Unterwiesene Montagefachkraft

	Nicht anzuwenden auf
	Ersatzteilmontage beim Kunden — dort gilt die Serviceanleitung


2 · SICHERHEITSHINWEISE VOR BEGINN
· Handhebelpresse (1) steht fest verschraubt, Hebel in oberer Endlage.
· Alle Teile laut Teileliste liegen am Platz; Stift (A) und Bohrung sind sauber und gratfrei.
Erforderliche Schutzausrüstung
	POS.
	BENENNUNG
	TYP / KONKRETISIERUNG

	S1
	Schutzhandschuhe
	Schnittschutz (EN 388)

	S2
	Schutzbrille
	Gestellbrille mit Seitenschutz (EN 166)




3 · TEILE & WERKZEUGE
Teile
	POS.
	BENENNUNG
	ARTIKELNUMMER
	WERKSTOFF
	ABMESSUNG
	MENGE

	A
	Zylinderstift 10 m6 × 30
	ZS-1030
	Stahl, gehärtet
	Ø 10 × 30 mm
	1

	B
	Grundplatte
	GP-310
	S235
	80 × 60 × 12 mm
	1

	C
	Klemme
	KL-310
	Aluminium
	—
	1

	D
	Sicherungsring
	DIN 471 – 10 × 1
	Federstahl
	Ø 10 mm
	1


Werkzeuge
	POS.
	BENENNUNG
	ARTIKELNUMMER
	WERKSTOFF
	ABMESSUNG
	MENGE

	1
	Handhebelpresse
	—
	—
	1 t
	1

	2
	Messschieber
	—
	—
	0–150 mm
	1

	3
	Sicherungsringzange
	—
	—
	für Wellen, 3–10 mm
	1


Die Positionskennung ist der Schlüssel ins Bild: Buchstaben für Teile, Zahlen für Werkzeuge, S-Nummern für Schutzausrüstung. Im Schrittbild steht dieselbe Kennung an der Stelle, um die es geht — dann braucht der Text sie nicht zu beschreiben.


4 · ARBEITSSCHRITTE
Abschnitt A — Stift einpressen
	Schritt 1   Stift in Platte montieren

	[image: ]
	· Stift in Bohrung einfügen
· Platte auf der Presse ausrichten
⚠ WARNUNG
Quetschgefahr für die Hände. Beim Herunterdrücken des Hebels fährt der Stempel auf die Platte — Hände außerhalb des Stempelwegs halten, bis der Hebel wieder oben steht.
HINWEIS
Nut zeigt nach unten. Falsch herum eingesetzt lässt sich die Klemme später nicht mehr aufschieben.
Teile: A   ·   Werkzeuge: 1   ·   Schutz: S1



	Schritt 2   Überstand prüfen

	
Foto
Messschieber (2) am Stift (A) · Maß 12 mm markiert
	· Platte nach dem Einpressen von der Presse nehmen
· Überstand des Stifts (A) mit dem Messschieber (2) messen
HINWEIS
Überstand 12 ± 0,2 mm. Ist er größer, lässt sich die Klemme nicht aufschieben; ist er kleiner, greift der Sicherungsring nicht in die Nut.
Teile: A, B   ·   Werkzeuge: 2   ·   Schutz: S1



Abschnitt B — Klemme montieren
	Schritt 3   Klemme aufschieben

	
Foto
Klemme (C) auf dem Stift · Pfeil: Aussparung zeigt zur Nut
	· Klemme (C) mit der Aussparung zur Nut auf den Stift (A) schieben
· Bis zum Anschlag an die Platte (B) schieben
Teile: C   ·   Werkzeuge: —   ·   Schutz: S1



	Schritt 4   Klemme mit Sicherungsring sichern

	
Foto
Zange (3) mit Ring (D) an der Nut des Stifts · Nut markiert
	· Sicherungsring (D) mit der Zange (3) aufspreizen und in die Nut des Stifts setzen
· Klemme von Hand drehen: Sie dreht sich, hat aber kein axiales Spiel
⚠ WARNUNG
Der Sicherungsring kann beim Aufspreizen von der Zange springen und die Augen verletzen — Schutzbrille tragen und die Zange nur so weit öffnen, wie der Ring über den Stift passt.
Teile: D   ·   Werkzeuge: 3   ·   Schutz: S1, S2





5 · ENDKONTROLLE
	PRÜFPUNKT
	SOLLWERT / KRITERIUM
	PRÜFMITTEL
	I. O.

	Stift fest in der Platte
	kein Spiel
	Handprüfung
	✓

	Überstand Stift
	12 ± 0,2 mm
	Messschieber (2)
	✓

	Sicherungsring
	rundum in der Nut, Klemme ohne Axialspiel
	Sichtprüfung
	✓


6 · PRÜFUNG UND FREIGABE
	ROLLE
	NAME
	DATUM
	UNTERSCHRIFT

	Erstellt
	Wagner, Tim
	28.08.2026
	gez. Wagner

	Geprüft
	Keller, Anna (Nachvollzug)
	01.09.2026
	gez. Keller

	Freigegeben
	Hoffmann, Eva (Bereichsleitung)
	02.09.2026
	gez. Hoffmann


7 · ÄNDERUNGSVERZEICHNIS (OPTIONAL)
	VERSION
	DATUM
	WAS GEÄNDERT WURDE
	AUTOR

	01
	10.02.2025
	Erstfassung
	Wagner

	02
	28.08.2026
	Änderungsstand C: Sicherungsring statt Klemmschraube, Schritt 4 neu
	Wagner
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